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安防视频监控设施设备搬迁项目现场踏勘要求

为规范我院安防视频监控设施设备搬迁（移机）项目现场踏勘工作，保障各潜在服务商全面、准确掌握项目现场实际情况，确保后续实施方案、报价文件真实合规、贴合现场施工需求，结合本项目实际，特制定本踏勘须知，所有参与踏勘单位须严格遵守执行。

一、踏勘适用范围

本须知适用于本次门诊楼、综合楼、第五住院楼监控设备整体搬迁至第三住院楼安防监控中心项目的全部潜在报名服务商。本次项目无官方设备清单、点位清单、管线台账，所有施工参数、设备数量、点位分布、管线走向、施工难点、现场环境等全部以现场实地踏勘结果为准，服务商自行踏勘获取的现场资料为编制施工方案、分项报价、施工计划的唯一依据。

二、踏勘报名及预约要求

1. 踏勘实行提前预约制度，不接受无预约现场踏勘、临时到访踏勘。服务商须提前与我院安全保卫科项目联系人沟通，预约具体踏勘时间，由院方统一安排专人陪同进场。

2. 踏勘人员须为项目授权经办人或本单位在职专业技术人员，严禁无关人员、外协人员、第三方人员代为踏勘，院方有权拒绝非本单位人员进场踏勘。

3. 每家服务商踏勘人员限2人以内，进场前须配合院方完成身份核验、信息登记、安全报备，提供单位介绍信、经办人身份证复印件、工作证明备查。

三、踏勘主要内容

各服务商须全面核查、精准摸排以下现场内容，自行记录、拍照、测绘、统计，院方不提供任何纸质、电子台账资料：

1. 原有设备情况：实地统计门诊楼、综合楼、第五住院楼现有监控摄像头、NVR录像机、服务器、交换机、显示器、操作台、存储设备等全部安防设备型号、数量、安装位置、使用状态、老化破损情况。

2. 管线线路情况：排查各楼栋监控网线、电源线、光纤、配线架、桥架、线管的走向、敷设方式、线路长度、破损老化情况，明确新旧线路对接点位。

3. 新旧场地情况：核查原有各楼栋监控室场地布局、设备摆放结构；核查第三住院楼新安防监控中心机房布局、机柜位置、供电系统、散热系统、网络点位、接地设施等安装调试条件。

4. 施工环境摸排：实地确认各施工区域作业条件、高空作业点位、施工通道、设备运输路线、现场防护要求，排查施工遮挡、障碍物、医患通行区域等施工难点及风险点。

5. 配套施工需求：结合现场实际，自行核算拆装、转运、布线、调试、耗材更换、线路整改、系统调试等全部配套施工内容，作为分项报价编制依据。

四、现场施工纪律及安全要求

1. 所有踏勘人员须严格遵守医院院区管理规定，服从现场工作人员管理，严禁擅自进入非施工、非踏勘区域，严禁触碰院内医疗设备、消防设施、用电设备及在用监控设备。

2. 踏勘全程保持安静，不得影响医院正常诊疗秩序、办公秩序，严禁大声喧哗、随意走动、乱扔杂物，严禁损坏院内公共设施及设备。

3. 涉及高空、弱电相关踏勘检查时，踏勘人员须具备相应作业认知能力，严格遵守安全规范，自行做好人身安全防护，踏勘期间发生的人身、财产安全问题由所属服务商全权承担。

4. 严禁私自拆卸、挪动、改动院内任何监控设备及配套设施，严禁私自剪断、插拔线路，一经发现取消本次项目参与资格，并追究相关责任。

5. 踏勘拍照、录像仅限本项目施工核查使用，严禁拍摄医院诊疗区域、患者信息、内部涉密区域及无关场景，严禁将踏勘影像资料外传、商用、泄露，严守医院保密规定。

五、踏勘结果责任界定

1. 服务商自愿参与现场踏勘，即视为已完全熟知项目所有现场现状、施工条件、施工难点、潜在风险及全部施工内容。

2. 踏勘不充分、现场核查遗漏、数据统计偏差、主观预判失误等导致的方案不合理、报价偏差、施工返工、成本增加、工期延误等所有问题，全部由服务商自行承担责任，我院不承担任何补充、补偿、调价责任。

3. 本次项目报价为包干总价，已包含现场所有踏勘核实及未预判但实际产生的必要施工内容、风险费用，后期不做任何调整。

六、其他说明

1. 踏勘截止时间与资料报送截止时间一致，逾期未完成踏勘的服务商，视为自动放弃本次项目调研参与资格。

2. 院方陪同人员仅负责场地引导、现场秩序管理，不提供技术答疑、工程量预估、方案指导等服务，所有技术方案、工程量核算、报价编制由服务商独立负责。

3. 踏勘过程中如有疑问，仅可进行现场场地情况确认，不得咨询倾向性施工方案、报价标准等相关内容。

4. 本须知为本次项目市场调研公告的配套文件，与公告内容具有同等约束力。
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