一、产品明细及要求
	产品名称
	技术参数
	数量
	最高限价

	咬骨钳（后咬）
	1.反咬，切口1.8mm—2.2mm,φ3.5*130mm
2.材料：产品采用630不锈钢材料制造,PVD镀膜，耐磨损抗腐蚀。
3.硬度：头部硬度为47HRC～55HRC。
4.表面粗糙度：头部和杆部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。
5.夹持力：头部夹持力大于10N。
6.锋利度：刃口锋利，不得有卷刃、崩刃或臼口缺陷。
7.可高温高压灭菌。
	1
	1500

	咬骨钳（前咬）
	1.由动钳头、上推杆、固定鞘、前钳柄和后钳柄组成。
2.工作范围：反咬，长度105mm。
3.头部形状：直切，推杆式，张开度应不小于5mm。
4.采用医用不锈钢钢材料制造。
5.表面粗糙度Ra值：头部和杆部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。
6.具有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中5.4b级的规定。
	1
	900


注：投标产品若为医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或注册登记表或备案证，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明材料。
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	序号
	产品名称
	生产企业
	注册证号
	规格型号
	单位
	数量
	报价
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注：1.响应供应商报价包括但不限于采购内容，应报尽报以保证项目正常开展。
2. 因各生产厂家产品注册名称等信息的差异，所以产品名称和规格可以不限于明细清单中的名称和规格，但产品功能必须满足临床技术或项目开展要求，并提供相应佐证资料。
3. 产品若为挂网产品，必须在药品和医用耗材招采管理系统挂网采购
响应供货商： （名称及公章）          
联 系 人：                                联系方式：                                    报价日期
